| GQLLC GMC-300 0.1 GQ Electronics Geiger-Counter Model 300

- Main Page
- Namespaces
- Classes
- Files

- Namespace List
- Namespace Members

Classes | Enumerations | Variables
GQLLC Namespace Reference

## Classes
class | GQGMC
## Enumerations
enum | cfg_param_t { ePowerOnOff = 0, eAlarmOnOff = 1, eSpeakerOnOff = 2, eGraphicModeOnOff = 3, eBacklightTimeoutSeconds = 4, eIdleTitleDisplayMode = 5, eAlarmCPMValue = 6, eCalibrationCPM0 = 8, eCalibrationSvUc0 = 10, eCalibrationCPM1 = 14, eCalibrationSvUc1 = 16, eCalibrationCPM2 = 20, eCalibrationSvUc2 = 22, eIdleDisplayMode = 26, eAlarmValueuSvUc = 27, eAlarmType = 31, eSaveDataType = 32, eSwivelDisplay = 33, eZoom = 34, eDataSaveAddress = 38, eDataReadAddress = 41, eNPowerSavingMode = 44, eNSensitivityMode = 45, eNCounterDelay = 46, eNVoltageOffset = 48, eMaxCPM = 49, eNSensitivityAutoModeThreshold = 51, eSaveDate = 52, eSaveTime = 55, eMaxBytes = 58 }
enum | cfg_bytecnt_t { ePowerOnOff_bytecnt = 1, eAlarmOnOff_bytecnt = 1, eSpeakerOnOff_bytecnt = 1, eGraphicModeOnOff_bytecnt = 1, eBacklightTimeoutSeconds_bytecnt = 1, eIdleTitleDisplayMode_bytecnt = 1, eAlarmCPMValue_bytecnt = 2, eCalibrationCPM0_bytecnt = 2, eCalibrationSvUc0_bytecnt = 4, eCalibrationCPM1_bytecnt = 2, eCalibrationSvUc1_bytecnt = 4, eCalibrationCPM2_bytecnt = 2, eCalibrationSvUc2_bytecnt = 4, eIdleDisplayMode_bytecnt = 1, eAlarmValueuSvUc_bytecnt = 4, eAlarmType_bytecnt = 1, eSaveDataType_bytecnt = 1, eSwivelDisplay_bytecnt = 1, eZoom_bytecnt = 4, eDataSaveAddress_bytecnt = 3, eDataReadAddress_bytecnt = 3, eNPowerSavingMode_bytecnt = 1, eNSensitivityMode_bytecnt = 1, eNCounterDelay_bytecnt = 2, eNVoltageOffset_bytecnt = 1, eMaxCPM_bytecnt = 2, eNSensitivityAutoModeThreshold_bytecnt = 1, eSaveDate_bytecnt = 3, eSaveTime_bytecnt = 3, eMaxBytes_bytecnt = 1 }
enum | saveDataType_t { eSaveOff = 0, eCPS = 1, eCPM = 2, eCPH = 3, eMaxSaveDataType = 4 }
enum | softkey_t { eKey1 = '0', eKey2 = '1', eKey3 = '2', eKey4 = '3', eLeftArrow = '0', eUpArrow = '1', eDownArrow = '2', eEnter = '3' }
enum | gmc_error_t { eNoProblem, eUSB_open_failed, eOlder_firmware, eGet_version, eGet_serial_number, eGet_CPM, eGet_CPS, eGet_AutoCPS, eGet_CFG, eErase_CFG, eUpdate_CFG, eWrite_CFG, eClear_USB, eGet_battery_voltage, eGet_history_data, eGet_history_data_length, eGet_history_data_address, eGet_history_data_overrun, eLast_error_code }
## Variables
uint32_t const | kHistory_Data_Maxsize = 0x1000
uint32_t const | kHistory_Addr_Maxsize = 0x10000

## Enumeration Type Documentation

enum GQLLC::cfg_bytecnt_t

Enumerator:

  ePowerOnOff_bytecnt |
  eAlarmOnOff_bytecnt |
  eSpeakerOnOff_bytecnt |
  eGraphicModeOnOff_bytecnt |
  eBacklightTimeoutSeconds_bytecnt |
  eIdleTitleDisplayMode_bytecnt |
  eAlarmCPMValue_bytecnt |
  eCalibrationCPM0_bytecnt |
  eCalibrationSvUc0_bytecnt |
  eCalibrationCPM1_bytecnt |
  eCalibrationSvUc1_bytecnt |
  eCalibrationCPM2_bytecnt |
  eCalibrationSvUc2_bytecnt |
  eIdleDisplayMode_bytecnt |
  eAlarmValueuSvUc_bytecnt |
  eAlarmType_bytecnt |
  eSaveDataType_bytecnt |
  eSwivelDisplay_bytecnt |
  eZoom_bytecnt |
  eDataSaveAddress_bytecnt |
  eDataReadAddress_bytecnt |
  eNPowerSavingMode_bytecnt |
  eNSensitivityMode_bytecnt |
  eNCounterDelay_bytecnt |
  eNVoltageOffset_bytecnt |
  eMaxCPM_bytecnt |
  eNSensitivityAutoModeThreshold_bytecnt |
  eSaveDate_bytecnt |
  eSaveTime_bytecnt |
  eMaxBytes_bytecnt |

enum GQLLC::cfg_param_t

Enumerator:

  ePowerOnOff |
  eAlarmOnOff |
  eSpeakerOnOff |
  eGraphicModeOnOff |
  eBacklightTimeoutSeconds |
  eIdleTitleDisplayMode |
  eAlarmCPMValue |
  eCalibrationCPM0 |
  eCalibrationSvUc0 |
  eCalibrationCPM1 |
  eCalibrationSvUc1 |
  eCalibrationCPM2 |
  eCalibrationSvUc2 |
  eIdleDisplayMode |
  eAlarmValueuSvUc |
  eAlarmType |
  eSaveDataType |
  eSwivelDisplay |
  eZoom |
  eDataSaveAddress |
  eDataReadAddress |
  eNPowerSavingMode |
  eNSensitivityMode |
  eNCounterDelay |
  eNVoltageOffset |
  eMaxCPM |
  eNSensitivityAutoModeThreshold |
  eSaveDate |
  eSaveTime |
  eMaxBytes |

enum GQLLC::gmc_error_t

Enumerator:

  eNoProblem |
  eUSB_open_failed |
  eOlder_firmware |
  eGet_version |
  eGet_serial_number |
  eGet_CPM |
  eGet_CPS |
  eGet_AutoCPS |
  eGet_CFG |
  eErase_CFG |
  eUpdate_CFG |
  eWrite_CFG |
  eClear_USB |
  eGet_battery_voltage |
  eGet_history_data |
  eGet_history_data_length |
  eGet_history_data_address |
  eGet_history_data_overrun |
  eLast_error_code |

enum GQLLC::saveDataType_t

Enumerator:

  eSaveOff |
  eCPS |
  eCPM |
  eCPH |
  eMaxSaveDataType |

enum GQLLC::softkey_t

Enumerator:

  eKey1 |
  eKey2 |
  eKey3 |
  eKey4 |
  eLeftArrow |
  eUpArrow |
  eDownArrow |
  eEnter |

## Variable Documentation

uint32_t const GQLLC::kHistory_Addr_Maxsize = 0x10000

uint32_t const GQLLC::kHistory_Data_Maxsize = 0x1000

All Classes Namespaces Files Functions Variables Enumerations Enumerator